**芜湖学院14#楼艺术中心防水挡板采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：芜湖学院14#楼艺术中心防水挡板采购项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合**  **单价** | **综合**  **合价** |
| 1 | 铝合金防汛挡板 | 1.防汛挡板安装宽度2.4M、挡板高度0.8M； 2.防汛挡板整体厚度≥4CM; 3.采用加厚铝合金材质，铝合金厚度≥2mm。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 防汛挡板收纳架 | 1.不锈钢材质 | 项 | 1.00 |  |  |
| 8 | 税费 | | 项 | 1.00 | / |  |
| 合计 | | | | | |  |
| **注：以上价格含采购、人工及安装运输等一切费用。** | | | | | | |

**联系方式：**

**单位盖章：**